**通道参数**

# CAN类型通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 通道号 |
| 2. | 波特率 |
| 3. | 验收码 |
| 4. | 屏蔽码 |
| 5. | 工作模式(正常工作/自发自收) |
| 6. | 过滤模式(单滤波/双滤波) |
| 7. | 发送超时 |

# 串口类型通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 端口 |
| 2. | 波特率 |
| 3. | 奇偶校验 |
| 4. | 数据位长 |
| 5. | 停止位 |

# TCPServer通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 监听IP |
| 2. | 监听端口 |
| 3 | 待测设备地址 |
| 4 | 待测设备端口 |

# TCPClient通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 设备IP地址 |
| 2. | 端口 |
| 3 | 连接超时 |

# UDP通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 本地地址 |
| 2. | 本地端口 |
| 3 | 远端地址 |
| 4 | 远端端口 |

# DI通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 通道号 |
| 2. | 最小信号值 |

# DO通道的参数

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1. | 通道号 |
| 2. | 最小信号值 |